Ⅱ-1. 레이놀즈(Reynolds) 실험

Ⅱ-1. 레이놀즈(Reynolds) 실험					2010년 월 일 요일 (시각; : ) 실내기온: ℃ 한밭대학교 토목공학과 제3학년 반 조 작성자 성명:
측정 내용 측정 회수	색소선의 스케치	Qr(cm3/s)			T (℃)	ν (cm2/s)	V (Qr/A) (cm/s)	log V	f	hL(cm) ([eqn: K V^2 over 2g])	log hL	Re (VD/ν)	흐름 상태 판단
		Q∀ (cm3)	t (s)	Q∀/t (cm3/s)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
결과	․log hL vs. log V의 그래프 작성결과는? ․그래프에서 상한계 유속 Vc 및 하한계 Va에 해당하는 유속을 구한 결과는? ․그래프에서 구한 Vc와 Va를 이용하여 상한계 및 하한계 Re수를 구하고 이론치와 비교한 결과는?
비고	․실험관로의 지름 D= mm, 단면적 A=3.14cm2, 관로의 길이 L= mm, T=수온, ․동점성계수: ⓞ 표 2.10 이용 ․실험관로의 마찰손실수두 hL[=(fL/D)V2/2g=K(V2/2g), (K=fL/D)]와 f의 계산: Re<2,000일 때 f=64/Re, 3,000<Re<100,000일 때 f=0.316/ Re1/4 2,000<Re<10,000일 때 Nikuradse 도표, Moody 도표(ⓞ 그림 5.5 및 ⓞ 그림 7.28 이용)

Ⅱ-2. 관만곡 손실(Losses in Pipe Bends) 실험(1) (Light Blue Current)

Ⅱ-2. 관만곡 손실(Losses in Pipe Bends) 실험(1) (Light Blue Current)											2010년 월 일 요일 (시각; : ) 실내기온: ℃ 한밭대학교 토목공학과 제3학년 반 조 작성자 성명:
측정 내용 측정 회수 開閉率 (%)	① 50mm 일정곡률 관						② 100mm 일정곡률 관						③ 150mm 일정곡률 관						유 량
	Δhlb① (cm)			hvb① (cm)		□Δhlb① -hvb①□	Δhlb② (cm)			hvb② (cm)		□Δhlb② -hvb②□	Δhlb③ (cm)			hvb③ (cm)		Δhlb③ -hvb③	Qr(cm3/s)
	h1 (㎜)	h2 (㎜)	h1-h2 (㎝)	V1 (Qr/A1) (cm/s)	[eqn: K _{b1} {V _{1} ^{2}} over {2g}] (cm)		h1 (㎜)	h2 (㎜)	h1-h2 (cm)	V! (Qr/A1) (cm/s)	[eqn: K _{b2} {V _{1} ^{2}} over {2g}] (cm)		h1 (mm)	h2 (mm)	h1-h2 (cm)	V1 (Q r/ A1) (cm /s)	[eqn: K _{b3} {V _{1} ^{2}} over {2g}] (cm)		Q∀ (cm3)	t(s)	Q∀/t
1( )
2( )
3( )
4( )
5( )
6( )
측정 내용 측정 회수 開閉率 (%)	④ 급확대 손실(Sudden expansion)						⑤ 급축소 손실(Sudden contraction)						⑥ 글로우브 밸브(Globe valve)						비 고
	Δhlse (cm)			hvse (cm)		□Δhlse -hvse□	Δhlsc (cm)			hvsc (cm)		□Δhlsc -hvsc□	ΔhlGll (cm)			hvGl (cm)		□ΔhlGV -hvGV□	제원 측정 번호	지름	단면적
	h1 (㎜)	h2 (㎜)	h1-h2 (cm)	V1 (Qr/A1) (cm/s)	[eqn: K _{se} {V _{1} ^{2}} over {2g}] (cm)		h1 (㎜)	h2 (㎜)	h1-h2 (cm)	V2 (Qr/A2) (cm/s)	[eqn: K _{sc} {V _{1} ^{2}} over {2g}] (cm)		h1 (㎜)	h2 (㎜)	h1-h2 (cm)	V1 (Qr/A1) (cm /s)	[eqn: K _{GV} {V _{1} ^{2}} over {2g}] (cm)			D (mm)	A (cm2)
1( )																			①②③	13.6	1.45
2( )																			④入口	13.6	1.45
3( )																			④出口	26.2	5.38
4( )																			⑤入口	26.2	5.38
5( )																			⑤出口	13.6	1.45
6( )

Ⅱ-3. 사각형 웨어(Rectangular Weir) 실험

Ⅱ-3. 사각형 웨어(Rectangular Weir) 실험
2010년 월 일 요일 (시각; : ) 실내기온: ℃ 한밭대학교 토목공학과 제3학년 반 조 작성자 성명:
측정 내용 형상 회수		h(cm)						Qr(cm3/s)			log h (cm)	log Qr (cm3/s)	Q(cm3/s)			C (Qr/Qt)	비고
		z1 (mm)		z2 (mm)	z (z1+z2)/2 (cm)		(z-hd) (cm)	Q∀ (cm3)	t (s)	Q∀/t (cm3/s)			Krw	hn	Krwhn
사각형웨어	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
결과	‧log h(횡축) vs. log Qr(종축)의 그래프를 작성하여 각 경우의 직선의 기울기(n) 와 절편을 구하고 그 비에 의한 유량계수 값은? ‧위에서 구한 직선의 기울기는 이론치 n와 얼마나 차이가 있는가?
비고	단면 크기 웨어 형식		hd(cm)			b(cm)	․사각형 웨어의 이론유량 : Qt=(2/3)b[eqn: root2g]h3/2=Krwh1.5, [Krw=(2/3)b[eqn: root2g]] ․추(2kg) : 버켙의 유량 = 1 : 3
	사각형