EPAnet WORKSHOP PROBLEM  No. 1

Simple Pipe Networks Using EPAnet

& Hardy-Cross Method

한  밭  대  학  교

토  목  공  학  전 공

상하수도전산해석

개요 및 목적

기존의 수리학에서 배운 관망해석 방법인 Hardy-Cross방법을 이용하여 다음의 관망의 절점 및 관에 대해 압력 및 유량을 계산하고, EPANET모형을 이용하여 관망을 해석하여, Hardy-Cross방법으로 계산한 결과 값과 비교 분석하시오.

Hardy-Cross 방법을 적용하기 위한 각 관별 손실수두 값은 다음의 표를 참고하여 계산하시오. (단, 관의 조도계수 C값은 모두 120으로 가정)

◆ 절점(node) 및 관(pipe) 입력자료

Line (pipe)	Nodes	Length (ft)	Dia. (in)	f	Area (ft2)	K	초기가정 Q (ft³/s)
1	Res.1-1	1000	12	0.015	0.78	0.38	6
2	1 - 2	800	8	0.019	0.35	2.89	2
3	1 - 4	700	8	0.019	0.35	2.53	1,5
4	4 - 2	750	6	0.020	0.196	12.13	0.5
5	3 - 2	600	8	0.019	0.35	2.17	2
6	3 - 4	800	8	0.019	0.35	2.89	1.5
7	Res.2-3	900	10	0.017	0.35	0.94	4

Junction(node)	Elevation(ft)	Demand(cfs)
1	320	2.0
2	330	4.0
3	310	1.0
4	300	3.0
Res. 1	420 (FGN)
Res. 2	410 (FGN)