Workshop 2 - EPANET_Mays's Network

Analyze the mays's network(Figure 1). Node and pipe characteristics are listed below tables(Table 1 & Table 2).

[Figure ] Network Configuration

[Table ] Node Characteristics

Node ID	Elevation (m)	Base Demand (CMH)
Junc 101	27.43	0.00
Junc 102	33.53	212.40
Junc 103	28.96	212.40
Junc 104	32.00	640.80
Junc 105	30.48	212.40
Junc 106	31.39	684.00
Junc 107	29.56	640.80
Junc 108	31.39	327.60
Junc 109	32.61	0.00
Junc 110	34.14	0.00
Junc 111	35.05	108.00
Junc 112	36.58	108.00
Junc 113	33.53	0.00
Resvr 333	60.96	N/A
Resvr 444	60.96	N/A

[Table ] Pipe Characteristics

Link ID	Length (m)	Diameter (mm)	Roughness
Pipe 201	609.60	762	130
Pipe 202	243.80	762	128
Pipe 203	1524.00	609	126
Pipe 204	1127.76	609	124
Pipe 205	1188.72	406	122
Pipe 206	640.08	406	120
Pipe 207	762.00	254	118
Pipe 208	944.88	254	116
Pipe 209	1676.40	381	114
Pipe 210	883.92	305	112
Pipe 211	883.92	305	110
Pipe 212	1371.60	381	108
Pipe 213	762.00	254	106
Pipe 214	822.96	254	104
Pipe 215	944.88	305	102
Pipe 216	579.00	305	100
Pipe 217	487.68	203	98
Pipe 218	457.20	152	96
Pipe 219	502.92	203	94
Pipe 220	883.92	203	92
Pipe 221	944.88	305	90