1. 다음의 도시 하수처리 계통으로 가장 나중에 처리되는 공정은 어느 것인가?

① 침사조	② 소독조	③ 활성 슬러지	④ 침전조

⇒ 도시 하수처리 계통도 :  유입→스크린→1차 침전지→폭기조→2차 침전지→소독조→방류

2. 다음 중 일반적인 하수 처리의 절차로 옳은 것은?

① 유량 조절도 - 침사지 - 최초 침전지 - 폭기조 - 최종 침전지

② 유량 조절조 - 침사지 - 폭기조 - 최초 침전지 - 최종 침전지

③ 침사지 - 유량 조절조 - 최초 침전지 - 폭기조 - 최종 침전지

④ 침사지 - 유량 조절조 - 폭기조 - 최초 침전지 - 최종 침전지

⇒ 1) 침사지 - 유량 조절조 - 최초 침전지 - 폭기조 - 최종 침전지

2) 침사지 - 일차 침전지 - 유량 조절조 - 폭기조 - 최종 침전지

3. 다음 하수처리에 관한 설명 중 틀린 것은?

① 하수처리 방법은 물리, 화학, 생물학적 공정으로 대별할 수 있다.

② 보통 침전은 응집제를 사용하는 물리적 처리 공정이다.

③ 소독은 화학적 처리 공정이라 할 수 있다.

④ 생물학적 처리 공정은 호기성 분해와 혐기성 분해로 대별할 수 있다.

⇒ 보통 침전 : 응집제를 사용하지 않는 독립된 별개의 입자로 침전

약품 침전 : 응집제를 작용으로 floc의 집합체로 침전

4. 하수처리 과정 중 3차 처리의 주제거 대상이 되는 것은?

① 부유 물질     ② 유기 물질     ③ 발암 물질     ④ 영양 염류

⇒ 하수 1차 처리 및 2차 처리에서 영양 염류인 인(P), 질소(N) 등의 완전 제거가 어려우므로 부영양화의 원인이 된다. 따라서 특수 성분 제거, 방류 지역의 부영양화 방지를 위해서 2차 처리를 다시 3차 처리(고도처리)를 한다.

5. 하수처리 방법 중 물리적 처리 방법이 아닌 것은?

① 침전     ② 여과     ③ 흡착     ④ 환원

⇒ 1) 하수의 물리적 처리 방법 : 침전, 여과, 흡착

2) 하수의 생물학적 처리 방법 : 활성 슬러지법, 살수여상법

3) 하수의 화학적 처리 방법 : 중화, 소독, 산화, 환원

6. 폐수처리에서 SS 제거 방법이 아닌 것은?

① 스크린     ② 자연 침하     ③ 응집 침전     ④ 중화처리

⇒ 1) SS 처리 : 응집, 스크린, 규조토 여과

2) 중화처리 : 산성, 알칼리성 폐수에 반대 성질의 중화제를 투입시켜 화학 반응을 실시해 pH 6.5~8.5 범위에 있도록 하는 원리

7. 다음 하수처리에 관한 설명 중 맞는 것은?

① 하수처리 공정은 생물학적 처리 공정을 의미한다.

② 침전 과정은 다양한 하수처리 방법 중 생략할 때가 많다.

③ 슬러지 소화 방법은 미생물에 의한 생물학적 하수처리 방법이다.

④ 회전 원판법은 일종의 스크린을 이용한 물리적 처리 방법이다.

⇒ 1) 하수처리 공정 : 물리적 처리-생물학적 처리-미생물학적 처리-슬러지 처리

2) 침전 과정은 하수중의 침전 가능한 물질을 제거하는 과정으로 생략하지 않는다.

3) 회전 원판법 : 생물막을 이용한 하수를 처리하는 방법이다.

8. 다음 중에서 생물학적 하수처리 방법이 아닌 것은?

① 살수 여상법	② 공기 부상법

③ 회전 원판법	④ 활설 슬러지법

⇒ 1) 물리적 하수처리 방법 : 부상법

2) 공기 부상법 : 작은 공기방울을 용액 내에 주입시켜 용액 내의 입자가 엉겨 붙어서 부력에 의해서 상승시키는 방법

9. 다음의 처리 방법 중 일반적으로 BOD 제거율이 가장 좋은 처리 방법은?

① 혐기성 소화법	② 살수 여상법

③ 회전 원판법	④ 활성 슬러지법

⇒ 활성 슬러지법 : BOD, SS의 제거율이 가장 높다.

10. 하수처리에 따른 효과를 4가지만 열거하시오.

11. 합류식 하수도에서 1차 침전지까지 처리시설의 경우 계획하수량은 (              )을 기준으로 하며 처리장내 연결관거의 계획하수량은 (                )을 기준으로 한다.

12. 하수처리시설을 통한 수처리의 관심 대상이 되는 주요 성분 세 가지만 열거하시오.

13. 하수처리 방법 중 물리적, 화학적, 생물학적 처리에 대하여 각각 간략히 설명하시오.

14. 아래 하수처리공정을 완성하시오.

15. 하수처리공정 과정에서 유량조정조의 설치 목적(기능)에 대하여 간략하게 설명하시오.

16. 슬러지 처리 공정을 거쳐 최종 처리된 슬러지의 처분 방법을 세 가지만 열거하시오.