저류조 를 이용한 초기우수 보관 처리 시스탬

소하천별 로 합류식 하수관거와 오접된 분류식 우수관거 말단부에 제1우수토실과 제2우수토실을 설치하고 제2 우수토실을 연결관 으로 하수 이송관 을 소하천 과 본천이 만나는 고수부지 까지 초기우수 이송관 을 교차부 고수부지까지  신설하고 교차부 고수부지에 대용량 저류조 를 설치하여 초기우수를 제2개폐장치로 저류에 저류보관 하다,

비가그처 차집관거 수위가 평소수위로 되면 1일 최대 하수량 으로 일정하게 24시간 동안 기존 차집 관거 를 통하여 1일 최대수위로 일정하게 하수처리장으로 자연배수로 이송하는 시스탬

도심 에서 나오는 제방 아래 하수로 에 2중 개폐장치를 설치하여 제1개폐판 우수토실과 차집관거로 연결관 설치하고 제2개폐판 우수토실과 저류조 를 직접 연결하는 시스탬 으로,평상시는 제1 개폐판 우수토실을 통하여 차집관거 로 하수를 이송하고 우천 시 초기우수를 차집 관거 로 이송차집관거가 만수위 되면 제1 개폐판 이 닫힘으로 되고 초기우수가 제2 개폐판 우수 토실을 통하여  저류조 에 보관하고 저류조가 만수위 되면 제2 개폐판 이 부력에 의거 닫혀 맑은 우수를 하천으로 방류

비가 그 처 도심에서 나오는 하수로의 수위가 평소수위로 되면 제1 개폐판 이 열림으로 되어 평소 하수를 제1개폐판 우수토실로 차집관거 를 통하여 하수처리장으로 이송하여 처리 후 방류 하면서,

차집관거 수위가 평소 하수량이 되면 저류조 에 보관중인 초기우수를 상류 측 저류조 부터 순차적 으로 저류조 바닥에 설치한 부력실 개폐판 이 중력에 의거 열림으로 되어 초기우수를 차집관거를 통하여 하수 처리장으로 보내 하수처리장에서 완벽히 처리후 하천으로 방류하는 시스탬 으로,

저류조 바닥  높이는 하천에 묻혀있는 차집관거의 평소수위 보다 10~20 센치 높게 설치하여 우천 시 차집관거 수위가 상승하면  저류조 하부 부력실 개폐판 하부에 설치된 부력장치 에 의거 개폐 판 이 자동으로 닫힘으로 되어 우천시 초기 우수를 저류조 에 보관하다

비가 그 처 차집관거 수위가 평소수위가 되면 부력실 개폐판 하부에 설치한 이동추의 중력에 의거 개폐판 이 열림으로 되어 저류조 에 보관중인 초기우수를 처리장으로 자동이송 하여  완벽한 처리 후 하천으로 방류하는 시스탬 으로써, 소하천별로 묵어서 중용량 또는 대용량 저류조로 소하천과 본천이 맏난는 고수부지에 설치하면 시설비를 절감 할 수 있으며,

본 시스탬 도입 시, 맑은하천, 맑은강. 맑고 깨끗한 바다로 만들고 또한  홍수시 수압에 의한 차집 관거 파열보호, 하수처리장 기계장치 수명연장, 하수처리장 용량부족 해소등 하수처리비 크게 절감 할수 있는 시스탬 임,  홈페지 http://www.m-g88.com/  작동 동영상과

상기 메인 홈페지 제안서 다운로드, 메인포토 클릭 자료실 저류조 첨부파일 참조바랍니다.

규격  30*30*3=2700톤     30*25*3=2250톤     25*25*3= 1875톤       20*20*2.5=1000톤

소하천별로 각각의 하수관거 우수토실에 이중개폐판을 설치후 연결이송관 을 통하여 본 천과 소하천 의 연결부 고수부지에 중, 대용량 저류조 로 설치 후 자연배수로 처리장으로 이송.